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Simulación de Procesos

PRACTICA CON SUPER-PRO DESIGNER

Realizar la simulación del proceso mostrado en el diagrama anexo, y donde se lleva a cabo el tratamiento de una mezcla de metano, etano y propano. La corriente de alimentación tiene un flujo de 35 Kmol/h en metano, 45 Kmol/h de etano y 20 Kmol/h de propano a  25º C y 10 atm. 
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Las unidades de cálculo requeridas presentan los siguientes parámetros:

Flash: 

        Vaporización del 25% de la alimentación

         Presión de operación: 10 bar

        Tratamiento de las fases liquida y vapor: Soave-Redlich-Kwong

         Datos del equipo: valores por defecto dados por el simulador

Spliting

Recirculación del 70 % del flujo 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA PRÁCTICA

Como parte del estudio de dicho proceso se requiere determinar el efecto sobre la temperatura de alimentación al separador el hecho de incorporar un calentador eléctrico con 100% de eficiencia en la corriente de recirculación, utilizando potencias eléctricas variando entre 50 y 200 kW.
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