Pasos Para Diseñar Un Reactor Batch (Isotérmico)
	El reactor tipo batch es un reactor donde no existe flujo de entrada y de salida, es simplemente un reactor con un agitador que homogeniza la mezcla; Es aquel en donde no entra ni sale material durante la reacción, sino mas bien, al inicio del proceso se introducen los materiales, se lleva a las condiciones de presión y temperatura requeridas, y se deja reaccionar por un tiempo preestablecido, luego se descargan los productos de la reacción y los reactantes no convertidos.
	Un solo recipiente puede realizar una secuencia de diversas operaciones sin necesidad de romper la contención.
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	 Antes de empezar con cualquier diseño es recomendable realizar un balance de materia para conocer cada una de los flujos de entrada y salida del reactor.
	Dicho lo anterior, procedemos a describir los pasos necesario para diseñar un reactor batch;
1. Calcular el peso molecular de cada unos de los compuestos que participan en la reacción, también es necesario que verifiques que las ecuación estequiometria estén balanceadas.
Ej PMA; PMB; PMC; PMD

2.  Lo importante a la hora de diseñar un reactor es conocer su volumen; sigue las formulas que se te presentan a continuación paso a paso para que logres un buen diseño:

Donde;
V= volumen del reactor
PD = producción deseada (moles/tiempo); para convertirlo en otras unidades utiliza el PM del compuesto deseado.
PV= producción por unidad de volumen (masa/volumen*tiempo)

La producción deseada es la corriente de salida del reactor a la hora de realizar el balance debes de tomar en cuenta que ocurre una reacción. 

Donde;
= concentración inicial del reactivo limitante
= composición molar del producto deseado
= tiempo completo de operación del reactor


Donde;
= flujo molar de la corriente A
= peso molecular del reactivo limitante


Donde;
= flujo molar de la corriente B
= peso molecular del reactivo B



Donde;
= flujo molar de la corriente C
= peso molecular del producto deseado


Donde;
= flujo molar de la corriente D
= peso molecular del producto D

3. Luego de conocer cada uno de las concentraciones iniciales se realiza la ecuación de velocidad de la reacción;
Ej;



4. Debes de calcular el tiempo de residencia y lo puedes sacar por medio de la ecuación de diseño de reactores a volumen constante o variado; en esta sección nos concentraremos en el V Ctte, los pasos en el volumen variado es parecido;

Ecuación de diseño a Vctte

Donde;
t= tiempo de residencia del reactor
-ra= ecuación de velocidad de desaparición de los reactivos

Ecuación de diseño a V variado

Donde;
t= tiempo de residencia del reactor
-ra= ecuación de velocidad de desaparición de los reactivos
V= volumen 
5. Para calcular el tiempo de residencia es necesario realizar un balance de las concentraciones iniciales de cada compuesto, luego se debe de sustituir en la ecuación de velocidad y posteriormente en la integral;
Ejemplo; balance de las concentraciones










6. Sustituir los balances de las concentraciones en la ecuación de velocidad.
7. Realizar el paso 6 en la integral debe de quedar algo así;


8. Para resolver este tipo de integral se recomienda en método Simpson 1/3
Método de Simpson 1/3 para el cálculo de integrales


= es el intervalo del paso


= punto a evaluar



Estos valores se consiguen evaluando la siguiente función;





9. Después de obtener el tiempo de residencia procedes a calcular el tbatch de la siguiente manera;


Donde; 
tr= tiempo de residencia
tm= tiempo muerto

Donde;
tc= tiempo de carda
td= tiempo de descarga
tl= tiempo de limpieza
10.  Calcular el Pv
11. Calcular el Volumen del reactor.

Se recomienda realizar los diseños en hojas de cálculo esto te facilitara a la hora de realizar los cálculos y si deseas cambiar algunos datos lo puedes hacer y de una vez te dará los resultados. Para mayor información contáctanos.
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