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Pasos para diseñar un intercambiador tubo- coraza
1. Comprobar el BALANCE DE ENERGÍA, hemos de conocer las
Condiciones del procesamiento, caudales, temperaturas, presiones,
Propiedades físicas de los fluidos.
2. Asignar las corrientes al tubo y casco.
Las reglas aplicables para determinar que fluido va por el casco y cual por los tubos son:
1.- El fluido a mayor presión va en los tubos.
2.- El fluido más corrosivo va en los tubos.
3.- Los fluidos más sucios van en los tubos 
4.- El fluido con menor pérdida de presión va en el casco.
3. Dibujar los diagramas térmicos.
Un diagrama térmico es la representación de la temperatura de las corrientes en función del calor transferido o de la longitud. Si existe cruce de temperaturas será necesario utilizar varios intercambiadores en serie.
4. Determinar las propiedades de ambos compuestos, es decir; temperatura de entrada y salida, flujos másico, peso molecular, el Cp y temperatura de ebullición.
5. Si se desconoce alguna de las temperatura se puede calcular con la siguiente fórmula:
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6. Calcular los valores corregidos de la diferencia media de temperaturas (MTD).
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Donde:
A: Área de transferencia
U: Coeficiente global de transmisión de calor
MTD: Diferencia media de temperaturas corregida.
q: Calor transmitido por unidad de tiempo 
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Donde:
F: Factor de corrección 
LMTD: Diferencia media de temperaturas.
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Para encontrar F es necesario calcular para ubicarlos en la grafica que se presenta a continuación;
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7. Seleccionar el diámetro, espesor, material, longitud y configuración de los tubos.

	El tamaño nominal de los tubos de un intercambiador de calor es el diámetro exterior en pulgadas, los valores típicos son 5/8, ¾ y 1 in. Con longitudes de 8,10,12, 16 y 20 pies. Siendo la típica de 16 pies. Los espesores de tubos está dados según BWG (Birmingham Wire Gauge) y se determinan por la presión de trabajo y el sobreespesor de corrosión. Los valores típicos son 16 ó 18 para Latón Admiralty y 12, 13 ó 14 para acero al carbono.
	La configuración de los tubos puede ser cuadrada, cuadrada girada 90º, o triangular. La cuadrada se utiliza por facilidad de limpieza mecánica.
8. Determinar la eficiencia térmica del intercambiador por debajo de 40% significa que el arreglo que escogiste no de adapta a tu diseño.
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9. Calcular el Número de celdas en serie.
	El número de celdas en serie se determina a través del diagrama térmico. En un intercambiador con un paso en casco y dos en tubo no es posible que se crucen las temperaturas, es necesario establecer varias celdas donde las temperaturas de salida sean iguales (T2 = t2).

10. Determinar el número de tubos del intercambiador 
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Grafico para ubicar a F
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Tabla de dimensiones típicas de los tubos
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Las dimensiones tipicas son:
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Una primera aproximacion de tubos a utilizar es : Diametro % in, Separacién triangular a 1 in con 16 ft
de largo y espesor 14 BWG.
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